Gmina Stary Zamość Załącznik do umowy

Specyfikacja techniczna przyczepy do przewozu wody (cysterna)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Wpisać tak lub nie lub opisać |
| 1. | Przyczepa (cysterna) fabrycznie nowa, |  |
| 2. | Zbiornik o pojemności 5000 litrów, |  |
| 3. | Zbiornik z zewnątrz i wewnątrz ocynkowany z  atestem na przewóz wody pitnej |  |
| 4. | Zestaw kołowy jednoosiowy – dwa koła lub dwuosiowy (cztery koła), lecz koła i żadna oś nie jest skrętna, (*wpisać w kolumnie obok jaki zestaw kołowy)* |  |
| 5. | Dolny kran spustowy |  |
| 6. | Belka z co najmniej 2 zaworami czerpalnymi |  |
| 7. | Górny właz co najmniej Ø500 mm zalewowy |  |
| 8. | Dyszel przystosowany do podpinania do zaczepu ciągnika rolniczego |  |
| 9. | Mechanicznie regulowana stopka podporowa |  |
| 10. | Instalacja elektryczna 12V |  |
| 11. | Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego |  |
| 12. | Hamulec zasadniczy pneumatyczny |  |
| 13. | Hamulec ręczny postojowy |  |
| 14. | Rura przelewowa |  |
| 15. | Napis na cysternie „Woda do picia”, |  |
| 16. | Świadectwo homologacji |  |
| 17. | Atest PZH na przewóz wody pitnej |  |
|  |  |  |

…………………………………….

Data podpis oferenta